**竞争性谈判文件**

**项目编号：GIEG2019NB-HWCG-0001**

**项目名称：2019年方圆荟•会展购物中心室外用电采购**

**采购单位：广西南博国际会展有限责任公司**

**2019年7月**

**目录**

[第一章竞争性谈判公告 1](#_Toc393040184)

[第二章供应商须知 2](#_Toc393040185)

[第三章项目需求 9](#_Toc393040186)

[第四章评审方法 18](#_Toc393040187)

[第五章响应文件格式 19](#_Toc393040191)

[第六章合同主要条款](#_Toc393040203) 28

## 竞争性谈判公告

广西南博国际会展有限责任公司针对2019年方圆荟•会展购物中心室外用电采购项目采用竞争性谈判方式进行采购，现将有关事项公告如下：

1. **项目名称**：2019年方圆荟•会展购物中心室外用电采购
2. **项目编号**：GIEG2019NB-HWCG-0001

**三、采购组织类型：**非政府采购项目

**四、采购内容**：2019年方圆荟•会展购物中心室外用电采购1项；具体内容详见竞争性谈判文件。

项目预算（人民币）：40万元整。

**五、供应商资格**：

1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），经营范围包含本次招标采购服务，具备法人资格的供应商；

2.本项目不接受联合体竞标。

**六、竞标保证金**：无

**七、响应文件递交时间和地点**：

1.响应文件接收时间：2019年7月5日——2019年7月7日16：00止。

2.响应文件递交地点：广西南博国际会展有限责任公司（南宁市会展路18号会展大厦12楼）。

**八、响应文件开启时间、谈判时间及地点**：

2019年7月8日上午10：00为开启响应文件及与供应商谈判时间，具体时间由采购人另行通知。地点：广西南博国际会展有限责任公司（南宁市会展路18号会展大厦12楼），参加竞争性谈判的法定代表人或委托代理人必须持证件（法定代表人凭资格证书和身份证或委托代理人凭法人授权委托书原件和身份证）依时到达指定地点等候当面谈判。

**九、业务咨询：**

1.广西南博国际会展有限责任公司

联系人：林创 联系电话：0771-2212545

地址：南宁市会展路18号会展大厦12楼/邮编：530000

**十、网上公告媒体查询**：

广西国际博览集团有限公司官方网站（http://www.gxexpogp.cn）

广西南博国际会展有限责任公司

2019年7月4日

## 第二章供应商须知

**供应商须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **条款号** | **内容** |
| 1 | 1.1 | 一、项目名称：2019年方圆荟•会展购物中心室外用电采购项目编号：GIEG2019NB-HWCG-0001项目预算：40万元整。 |
| 2 | 3 | 供应商的基本条件：1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的），经营范围包含本次竞争性谈判采购服务，具备法人资格的供应商；2.本项目不接受联合体竞标。 |
| 3 | 4.2 | **成交服务费：0** |
| 4 | 9.1 | 竞标报价：供应商必须就所投项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其竞标将视为无效。 |
| 5 | 10.1 | 响应文件份数：正本一份、副本两份 |
| 6 | 7 | 竞标有效期：自竞标截止之日起至采购合同签订之日止。1.未成交的响应文件竞标有效期内均应保持有效。2.成交供应商的响应文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。 |
| 7 | 8 | 竞标保证金金额：0 |
| 8 | 11 | 响应文件接收时间：5日——2019年7月7日16：00止地址：广西南博国际会展有限责任公司（南宁市会展路18号会展大厦12楼） |
| 9 |  | 谈判时间：2019年7月8日截标后（具体时间由采购人另行通知）谈判地点：广西南博国际会展有限责任公司（南宁市会展路18号会展大厦12楼） |
| 10 | 15.1 |

|  |
| --- |
| **履约保证金：**成交人（乙方）在签订本项目合同前，须向招标采购单位（甲方）交纳中标金额5% 的履约保证金，以保证服务期间正常运行，如乙方违反相关法律法规，不履行所订立的合同，甲方有权取消乙方中标资格，服务协议自动终止。履约保证金不予返还，所造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超出部分予以赔偿。履约保证金交到采购人账户：开户名：广西南博国际会展有限责任公司开户行：中国银行广西壮族自治区分行营业部账号：615857484403履约保证金自乙方按合同约定交货验收合格之日起转为质量保证金。在质保期内乙方提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后乙方向甲方办理退付手续，甲方将在收到完整且合格的退付申请资料后十个工作日内以转账或电汇方式无息退还乙方。 |

 |
| 11 |  | 1.本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本竞争性谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。2.本竞争性谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或被授权人亲自在竞争性谈判文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其它形式均不能代替亲笔签字。 |

**供应商须知**

**一、总　则**

1. 适用范围

1.1 本文件仅适用于本文件中所叙述的货物、服务类采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：广西南博国际会展有限责任公司

2.2“采购代理机构”：无

2.3“供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织。如果该供应商在本次谈判中成交，即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的响应文件。

2.7★本项目不接受联合体投标，投标人以联合体形式参加投标的，投标无效。

3. 供应商的基本条件：**见“供应商须知前附表”**。

3.1 联合体投标

**3.1.1本项目明确不接受联合体形式投标的，本竞争性谈判文件所有相关联合体要求及格式文件均不适用。供应商以联合体形式参加投标的，竞标无效。**

3.1.2本项目接受联合体形式投标的，联合体投标要求如下：

供应商为联合体形式的，必须提交联合体各方资格文件、联合体协议（格式见附件），否则将视为非实质响应而被拒绝。同时还应遵守以下规定，否则竞标无效：

（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；

（2）除本竞争性谈判文件另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本竞争性谈判文件规定的投标人特定资格条件；联合体中有同类资质的投标人应按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

（3）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动；

（4）联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

4. 谈判费用

4.1 供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2本项目代理服务费具体见**“供应商须知前附表”**。

**二、响应文件的编制**

5. 响应文件编制基本要求

5.1供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

5.2供应商提交的响应文件以及供应商与采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

5.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

**5.6响应文件的组成。**

响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。**（下列文件均须加盖竞标单位公章；应该有的必须提供，如未提供，评审小组有权拒绝其响应文件）**

5.6.1价格文件

（1）谈判书（格式见附件一）；**（必须提供）**

（2）谈判报价表；（格式见附件二）**（必须提供）**

5.6.2 商务技术文件

（1）有效的新版“营业执照”副本或《事业单位法人证书》复印件(经营范围包含本次采购货物）；**（必须提供）**

（2）法定代表人身份证明原件或法定代表人有效身份证正反面复印件（格式见附件六）；**（必须提供）**

（3）法定代表人授权委托书原件及被授权人有效身份证正反面复印件（格式见附件六）；**[委托代理时必须提供，同时须提供第（3）项]**

（5）联合体竞标协议书（正本用原件，副本可用复印件）（格式见附件六）；**[联合体投标时必须提供（若本项目不接受联合体投标的此项不适用）]**

（5）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）；**（必须提供）**

（6）技术响应偏离情况说明表（格式见附件三）、商务条款偏离表（格式见附件四）；**（必须提供）**

（7）投入设备响应表（格式见附件五）如有请提供；**（如有请提供）**

（8）售后服务承诺（请结合第三章“项目需求”自行编写）；**（必须提供）**

（9）项目实施人员一览表（格式自拟）；**（如有请提供）**

（10）优惠条件：供应商承诺给予采购人的各种优惠条件，包括服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠(格式自拟)

（11）质量保证措施；

（12）国家有强制性要求的应按国家规定执行，并提供相关证明材料；

（13）供应商认为需要提供的有关资料。

6. 计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

7.响应文件有效期

7.1响应文件有效期按须知前附表规定的期限，有效期不足的响应文件按无效处理。

7.2未成交的响应文件有效期内均应保持有效。

7.3成交供应商的响应文件自响应文件递交截止之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

8.竞标保证金

8.1供应商必须按须知前附表的规定交纳竞标保证金，否则，其响应文件按无效响应处理。

8.2竞标保证金交纳方式：按须知前附表的规定。

8.3竞标保证金交纳截止时间：按须知前附表的规定。

8.4竞标保证金的退还均以转账形式退回到供应商银行账户。

8.5.1未成交供应商的竞标保证金在成交通知书发出后五个工作日内退还。

8.5.2成交供应商的竞标保证金在成交供应商与采购人签订合同并送合同给代理机构存档后五个工作日内退还。

8.6供应商有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商恶意串通的；

（5）竞争性谈判文件规定的其他情形。

**三、谈判报价要求**

9.1供应商必须就所投项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其竞标将视为无效。

9.2对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9.3成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

**四、响应文件的份数、封装和递交**

10. 谈判响应文件的份数和封装

10.1供应商应将响应文件中“价格文件”和“商务技术文件”单独封装，即：“价格文件”正本一份，副本两份；“商务技术文件”正本一份，副本两份。信封上标明“价格文件”，“商务技术文件”，然后再将所有信封封装在一个外层信封中。

10.2响应文件的信封上应写明：

（1）项目编号；

（2）项目名称；

（3）供应商名称。

11. 响应文件的递交

所有响应文件应于竞争性谈判文件中规定的时间前递交到广西南博国际会展有限责任公司。

12.迟交的响应文件

广西南博国际会展有限责任公司拒绝或原封退回在其规定的递交响应文件截止时间之后收到的任何响应文件。

**五、响应文件评审及谈判的步骤**

13.1谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。

13.2谈判小组确认竞争性谈判文件。

13.3谈判小组对竞标资格条件及响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

13.3.1澄清

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

13.4谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判的内容包括技术性条件、商务性条件以及谈判小组认为需要谈判的内容。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照竞争性谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

我公司根据需要对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

13.5最后报价

13.5.1竞争性谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，原则上参加采购的供应商不得少于3家，经采购人确认，提交最后报价的供应商可以为2家。

13.5.2竞争性谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐至少2家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

13.5.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

13.6本采购项目是以采购人采购预算价为最高限价，超出采购预算价的最终竞标报价，谈判小组将不予以评审。

13.7**在评标过程中出现法律法规和竞争性谈判文件均没有明确规定的情形时，由谈判小组现场协商解决，协商不一致的，由全体谈判小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。**

13.8特别说明：

（1）出现下列情形之一的，评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商；当报价相同时，评标价相同时，依次按技术指标高优先、质量保证期长优先、处理问题响应时间短优先的顺序排列,评标价相同且前述指标均相同时，由谈判小组各成员对评标价相同的供应商当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由评审委员会抽签决定。多家供应商参加同一项目或同一分标的竞标时，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。

（2）供应商竞标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

（3）供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

（4）供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其竞标无效，并报有关部门查处；中标后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

**六、确定成交供应商办法及结果公告**

14.1采购人应当评标后5个工作日内确定成交供应商。

14.2采购人应当在成交供应商确定后2个工作日内，在广西国际博览集团官网上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

**七、履约保证金**

15.1 是否收取履约保证金具体见**“供应商须知前附表”**。

15.2 成交人在收到采购人的《成交通知书》后，签订合同前，应按照**供应商须知前附表**的规定提交履约保证金。成交人没有按照规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其竞标保证金不予退还。

15.3 签订合同后，如成交人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

15.4 履约保证金在成交供应商按合同约定履约完毕后，如乙方无任何违约违法行为的，由供应商按规定提出申请，甲方在10个工作日无息退还履约保证金。

15.5 在履约保证金退还日期前，若成交人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知原履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交人自负。

**八、签订合同**

16.1成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订采购合同。

16.2成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按本项目确定成交供应商办法确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

## 第三章项目需求

**说明：**

1.供应商必须自行为其投标产品侵犯其他供应商或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的供应商应在其响应文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

**2.下列服务需求说明书所列内容，打★实质性响应内容，供应商必须响应，否则竞标无效。**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌、型号 | 技术参数要求 |
| 一 | 1 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV-4\*70+1\*35  | 100米 | 上海胜华、广州电缆厂、宝胜电缆、金杯电缆 | 1、额定电压：0.6/1KV 2、执行标准：GB/T 12706.1-20083、20℃时的导体电阻:3.1主线:70mm2 ≦0.268Ω/km3.2副线:35mm2 ≦0.524Ω/km1. 绝缘厚度:

4.1主线:70mm2≧1.1mm4.2副线:35mm2≧0.9mm5、电缆长期允许最高工作温度:≦90°C6、载流量:210A(空气中敷设) |
| 2 | 三相户内型配电箱：内配（225A开关3P 1个） | 1台 |  | 1. 类型：户内型配电柜；

2、配电箱材质：304#不锈钢；不锈钢板厚度1.20mm；3、箱体尺寸：800mm\*宽450mm\*深300mm；4、额定功率:80KW；5、配电箱防护等级：IP30；6、配电箱门面要求：喷塑配电箱编号；7、塑壳断路器保护开关基本技术要求:投标人须提供国家强制性产品CCC证书及试验报告以证明所选用的产品达到以下基本技术要求：7.1额定工作电压Ue：400V；7.2额定绝缘电压Ui：750V 7.3额定频率: 50/60HZ7.4产品不低于ABB、施耐德或其他优于的品牌 |
| 3 | 户外不锈钢三相配电箱1个：内配（互感器200：5、三相电表3×1.5（6A）、三极塑壳断路器总开关200A 3P 1个、塑壳断路器分开关100A 4P 2个 | 1台 |  | 1、类型：户外不锈钢配电箱；2、配电箱材质：304#不锈钢；不锈钢板厚度1.20mm； 3、箱体尺寸：900mm\*宽600mm\*深300mm；3、额定功率: 80KW；4、配电箱防护等级：不低于IP30；5、配电箱门面要求：喷塑配电“闪电”标识加“有电危险”字样，喷塑配电箱编号；6、总进线塑壳断路器技术要求:投标人须提供国家强制性产品CCC证书及试验报告6.1、额定工作电压Ue：440V；6.2、额定绝缘电压Ui：690V；6.3、额定频率: 50/60Hz；6.4、带过载、短路，分开关带漏电保护6.5、产品不低于ABB、施耐德或其他优于的品牌7、电能表：3\*220/380V，1.5（6）A 互感式8、箱内配有零排、地排符合国家标准。9、互感器：200/5,0.5级10、符合GB10963.1(IEC60898)/GB14048.2-1994标准，产品具有国家强制性产品“3C”认证证书。 |
| 4 | 70平方铜线耳20个，35平方铜线耳20个 | 1批 |  | 1.系列：DT2.材质：紫铜3.特性：导电性好4.制作工艺：冷压5.D-T25㎡ |
| 5 | 安装辅材 | 1批 |  | 1、电缆桥架20米，90°桥架弯头4个、45°桥架弯头4个，200x100mm，厚1.2MM，热镀锌。2、绝缘PVC线管Φ75 50米，线管弯头100个3、膨胀钉100x80mm100个。3、角铁30X30mm 50米或吊杆横担。4、电缆热缩套管6套 |
| 二 | 1 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV-4\*25+1\*16  | 130米 | 上海胜华、广州电缆厂、宝胜电缆、金杯电缆 | 1、额定电压：0.6/1KV 2、执行标准：GB/T 12706.1-20083、20℃时的导体电阻:3.1主线:25mm2 ≦0. 524Ω/km3.2副线:16mm2 ≦0.624Ω/km4、绝缘厚度:4.1主线:25mm2≧0.9mm4.2副线:16mm2≧0.7mm1. 电缆长期允许最高工作温度:≦90°C

6、载流量:110A(空气中敷设) |
| 2 | 三相户内型配电箱：内配（125A开关3P 1个） | 1台 |  | 1、类型：户内型配电柜；2、配电箱材质：304#不锈钢；不锈钢板厚度1.20mm；3、箱体尺寸：800mm\*宽450mm\*深300mm；4、额定功率:40KW；5、配电箱防护等级：IP30；6、配电箱门面要求：喷塑配电箱编号；7、塑壳断路器保护开关基本技术要求:投标人须提供国家强制性产品CCC证书及试验报告以证明所选用的产品达到以下基本技术要求：7.1额定工作电压Ue：400V；7.2额定绝缘电压Ui：750V 7.3额定频率: 50/60HZ7.4产品不低于ABB、施耐德或其他优于的品牌 |
| 3 | 户外不锈钢三相配电箱1个：内配（互感器100：5、三相电表3×1.5（6A）、三极塑壳断路器总开关100A 3P 1个，塑壳断路器分开关63A 4P 2个 | 1台 |  | 1、类型：户外不锈钢配电箱；2、配电箱材质：304#不锈钢；不锈钢板厚度1.20mm； 3、箱体尺寸：900mm\*宽600mm\*深300mm；3、额定功率: 40KW；4、配电箱防护等级：不低于IP30；5、配电箱门面要求：喷塑配电“闪电”标识加“有电危险”字样，喷塑配电箱编号；6、总进线塑壳断路器技术要求:投标人须提供国家强制性产品CCC证书及试验报告6.1、额定工作电压Ue：440V；6.2、额定绝缘电压Ui：690V；6.3、额定频率: 50/60Hz；6.4、带过载、短路，分开关带漏电保护6.5、产品不低于ABB、施耐德或其他优于的品牌7、电能表：3\*220/380V，1.5（6）A 互感式8、箱内配有零排、地排符合国家标准。9、互感器：200/5,0.5级10、符合GB10963.1(IEC60898)/GB14048.2-1994标准，产品具有国家强制性产品“3C”认证证书。 |
| 4 | 25平方铜线耳20个，35平方铜线耳20个 | 1批 |  | 1.系列：DT2.材质：紫铜3.特性：导电性好4.制作工艺：冷压5.D-T25㎡ |
| 5 | 安装辅材 | 1批 |  | 1、电缆桥架150米，90°桥架弯头40个、45°桥架弯头40个，200x100mm，厚1.2MM，热镀锌。2、绝缘PVC线管Φ75 100米，线管弯头100个3、膨胀钉100x80mm300个。3、角铁30X30mm 45米或吊杆横担。4、电缆热缩套管6套5、五金配件一批。 |
| 三 | 1 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV-4\*25+1\*16  | 90米 | 上海胜华、广州电缆厂、宝胜电缆、金杯电缆 | 1、额定电压：0.6/1KV 2、执行标准：GB/T 12706.1-20083、20℃时的导体电阻:3.1主线:25mm2 ≦0. 524Ω/km3.2副线:16mm2 ≦0.624Ω/km4、绝缘厚度:4.1主线:25mm2≧0.9mm4.2副线:16mm2≧0.7mm5电缆长期允许最高工作温度:≦90°C6、载流量:110A(空气中敷设) |
| 2 | 三相户内型配电箱：内配（125A开关3P 1个） | 1台 |  | 1、类型：户内型配电柜；2、配电箱材质：304#不锈钢；不锈钢板厚度1.20mm；3、箱体尺寸：800mm\*宽450mm\*深300mm；4、额定功率:40KW；5、配电箱防护等级：IP30；6、配电箱门面要求：喷塑配电箱编号；7、塑壳断路器保护开关基本技术要求:投标人须提供国家强制性产品CCC证书及试验报告以证明所选用的产品达到以下基本技术要求：7.1额定工作电压Ue：400V；7.2额定绝缘电压Ui：750V 7.3额定频率: 50/60HZ7.4产品不低于ABB、施耐德或其他优于的品牌 |
| 3 | 户外不锈钢三相配电箱1个：内配（互感器100：5、三相电表3×1.5（6A）、三极塑壳断路器总开关100A 3P 1个，塑壳断路器分开关63A 4P 2个 | 1台 |  | 1、类型：户外不锈钢配电箱；2、配电箱材质：304#不锈钢；不锈钢板厚度1.20mm； 3、箱体尺寸：900mm\*宽600mm\*深300mm；3、额定功率: 40KW；4、配电箱防护等级：不低于IP30；5、配电箱门面要求：喷塑配电“闪电”标识加“有电危险”字样，喷塑配电箱编号；6、总进线塑壳断路器技术要求:投标人须提供国家强制性产品CCC证书及试验报告6.1、额定工作电压Ue：440V；6.2、额定绝缘电压Ui：690V；6.3、额定频率: 50/60Hz；6.4、带过载、短路，分开关带漏电保护6.5、产品不低于ABB、施耐德或其他优于的品牌7、电能表：3\*220/380V，1.5（6）A 互感式8、箱内配有零排、地排符合国家标准。9、互感器：100/5,0.5级10、符合GB10963.1(IEC60898)/GB14048.2-1994标准，产品具有国家强制性产品“3C”认证证书。 |
| 4 | 25平方铜线耳20个，35平方铜线耳20个 | 1批 |  | 1.系列：DT2.材质：紫铜3.特性：导电性好4.制作工艺：冷压5.D-T25㎡ |
| 5 | 安装辅材 | 1批 |  | 1.电缆桥架150米，90°桥架弯头40个、45°桥架弯头40个，200x100mm，厚1.2MM，热镀锌。2.绝缘PVC线管Φ75 100米，线管弯头100个3、膨胀钉100x80mm300个。3.角铁30X30mm 45米或吊杆横担。4.电缆热缩套管6套5.五金配件一批。 |
| 四 | 1 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆ZR-YJV-0.6/1KV-4\*70+1\*35， ZR-YJV-0.6/1KV-4\*25+1\*16  | ZR-YJV-0.6/1KV-4\*70+1\*35 100米ZR-YJV-0.6/1KV-4\*25+1\*16 40米 | 上海胜华、广州电缆厂、宝胜电缆、金杯电缆 | 1、额定电压：0.6/1KV 2、执行标准：GB/T 12706.1-20083、20℃时的导体电阻:3.1主线:70mm2 ≦0.268Ω/km3.2副线:35mm2 ≦0.524Ω/km4、绝缘厚度:4.1主线:70mm2≧1.1mm4.2副线:35mm2≧0.9mm4.3主线:25mm2≧0.9mm4.4副线:16mm2≧0.7mm5、电缆长期允许最高工作温度:≦90° |
| 2 | 225A开关3P 1个 | 1个 |  | 1、塑壳断路器保护开关基本技术要求:投标人须提供国家强制性产品CCC证书及试验报告以证明所选用的产品达到以下基本技术要求：2、额定工作电压Ue：400V；3、额定绝缘电压Ui：750V 4、额定频率: 50/60HZ5、产品不低于ABB、施耐德或其他优于的品牌 |
| 3 | 户外不锈钢三相配电箱1个：内配（互感器100：5、三相电表3×1.5（6A）、三极塑壳断路器总开关100A 3P 1个，塑壳断路器分开关63A 4P 2个 | 2台 |  | 1、类型：户外不锈钢配电箱；2、配电箱材质：304#不锈钢；不锈钢板厚度1.20mm； 3、箱体尺寸：900mm\*宽600mm\*深300mm；3、额定功率: 40KW；4、配电箱防护等级：不低于IP30；5、配电箱门面要求：喷塑配电“闪电”标识加“有电危险”字样，喷塑配电箱编号；6、总进线塑壳断路器技术要求:投标人须提供国家强制性产品CCC证书及试验报告6.1、额定工作电压Ue：440V；6.2、额定绝缘电压Ui：690V；6.3、额定频率: 50/60Hz；6.4、带过载、短路，分开关带漏电保护6.5、产品不低于ABB、施耐德或其他优于的品牌7、电能表：3\*220/380V，1.5（6）A 互感式8、箱内配有零排、地排符合国家标准。9、互感器：200/5,0.5级10、符合GB10963.1(IEC60898)/GB14048.2-1994标准，产品具有国家强制性产品“3C”认证证书。 |
| 4 | 25平方铜线耳40个，35平方铜线耳20个、70平方铜线耳20个 | 1批 |  | 1.系列：DT2.材质：紫铜3.特性：导电性好4.制作工艺：冷压5.D-T25㎡6.D-T70㎡7.D-T35㎡ |
| 5 | 安装辅材 | 1批 |  | 1.电缆桥架200米，90°桥架弯头40个、45°桥架弯头40个，200x100mm，厚1.2MM，热镀锌。2.膨胀钉100x80mm300个。3.角铁30X30mm 45米或吊杆横担。4.电缆热缩套管12套5.五金配件一批。 |
| 五 |  | 安装 | 1项 |  | **顶楼施工安装（7楼）：**1.安装80KW室内配电箱在6层西侧配电间墙上。2.安装80W室外配电箱在楼顶平台。3.新采购ZR-YJV-4x70+1x35电缆从6层配电间80KW配电箱敷设到楼顶80KW室外配电箱进行安装。沿途室内需增设电缆桥架。进出户外钻墙孔洞约5个。户外用用穿入PVC管敷设到排水沟用角铁固定安装在内。安装检测送电调试。4、在安装过得中有临时拆卸设备设施的要恢复原状。**五楼施工安装：**1.安装40KW室内配电箱在5层北侧配电间墙上。2.安装40KW室外配电箱在5层西侧平台。3.新采购ZR-YJV-4x25+1x16电缆从5层配间40KW配电箱敷设到5层西侧平台40KW室外配电箱。沿途室内需增设电缆桥架。进出户外钻墙孔洞约5个。户外用用穿入PVC管敷设到格栅地板。安装检测送电调试。4、在安装过得中有临时拆卸设备设施的要恢复原状。**三楼施工安装：**1.安装40KW室内配电箱在3层北侧配电间墙上。2.安装40KW室外配电箱在3层西侧平台。3.新采购ZR-YJV-4x25+1x16电缆从3层配电间40KW配电箱端敷设到3层西侧平台40KW配电箱。沿途室内需增设电缆桥架。进出户外钻墙孔洞约5个。户外用穿入PVC管敷设到格栅地板。安装检测送电调试。4、在安装过得中有临时拆卸设备设施的要恢复原状。**二楼施工安装：**1.安装1个225A开关在2层南侧配电间的500A开关柜内，电源从500A开关上端接入。2.分别安装2个40KW配电箱在2层南侧侧平台、1层消防控制室门前左侧。3.新采购ZR-YJV-4x70+1x35电缆从2层配电间225A开关敷设到2层南侧平台40KW配电箱。沿途室内需增设电缆桥架。进出户外钻墙孔洞约1个。户外用用穿入PVC管敷设到排水沟用角铁固定安装。4.新采购ZR-YJV-4x25+1x16从2层配电箱开关上端并接到1层消防控制室门前左侧配电箱，安装检测送电调试。5、在安装过得中有临时拆卸设备设施的要恢复原状。 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 5个工作日内**★**二、交货期：自合同签订之日起 20 日内三、交货地点：会展大厦方圆荟四、交货方式：货到安装调试合格后交货。五、售后服务要求：**★**1、质量保证期 1 年（自交货并验收合格之日起计）。质保期内免费维修、更换配件；质保期结束后，供应商提供终身有偿维修服务。1. 处理问题响应时间：在质保期内，供应商接到故障通知后在 4 小时内到达采购人指定现场，12小时内恢复设施正常使用，复杂维修需在72小时内恢复设施正常使用。
2. 竞标人必须在广西南宁市设有联络点，安装人员必须出示电工证方可进行安装施工作业。

**★**4、竞标人应充分考虑本项目的用电负荷，参与本次竞标的电缆及开关等电气设备、材料必须满足本项目的用电容量并满足电气设计规范（如采购需求表中电缆及开关等电气材料的规格不能满足本项目的用电负荷，竞标人应调整开关及电缆的规格容量以满足采购人用电负荷的需要，但容量不能低于采购人提供的参数标准）。5、产品质量符合现行国家标准、技术规范以及行业标准。必须为全新未使用过、具备正规合法经销渠道的产品，电缆及开关等电气材料需有“3C”认证证书。6、在实施过程中，竞标人须考虑并提供全部设备所需的各类连接电缆、安装辅材、配件和所需的工具等，在实际安装过程中有缺漏的材料则由竞标人免费提供。7、供应商负责本项目的安装、调试。供应商施工人员应遵循采购方的安全管理规定，并对本方人员的安全负责。六、其他要求：**★**1、本项目为交钥匙工程，投标报价包含中标人完成本项目所需的所有费用包括项目的设计施工、货物材料费用等，包括但不限于：（1）货物及安装辅材、施工工具的费用；（2）运输、装卸、安装、调试、设计图纸、培训、技术支持、售后服务等费用；（3））因项目施工所需的电缆敷设预埋、施工过程中因暗埋管线而产生的迁改费用、墙体打洞等费用；（4）必要的保险费用、各项税费；**★**2、付款方式：本项目无预付款，成交人交货并安装调试合格，提交合格有效发票，采购人支付80%货款，设备运行两个月验收合格支付余下20%货款。1. 验收条件及标准：

（1）采购人对供应商所提交设备材料依照招标文件上的技术参数及国家相关标准进行验收。（2）安装完成后提供一次回路接线图纸和安装施工图纸。5、供应商应做好现场的施工安全防范措施，若因供应商施工作业有不当之处，造成了人员意外伤害，或引起投诉、起诉等，由竞标人承担所有法律责任。6、合同签订前成交人应按中标金额的5%向采购人缴纳履约保证金，履约保证金自成交供应商按合同约定交货验收合格之日起转为质量保证金。在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后成交供应商持质量保证金退付意见书、采购合同及履约验收证明到采购人财务办理退付手续，采购人将在收到完整且合格的退付申请资料后五个工作日内以转账或电汇方式无息退还。7、竞标人竞标前应前往采购人安装现场进行踏勘，踏勘费用与风险由竞标人自行承担。8、违约责任（1）投标人不按合同约定时间完成货物的交付及安装验收，每延迟一天按合同金额千分之三向采购人支付违约金，逾期超过15天采购人有权单方面终止合同且不构成违约。（2）供应商未经采购人同意向第三方转让项目，采购人有权单方面解除合同，但应提前7天书面通知中标人。 |

## 第四章评审方法

## 最低评标价法

## 谈判小组以竞争性谈判文件为依据，对竞标文件进行评审，在全部满足竞争性竞争性谈判文件实质性要求和条件的前提下，按评标价由低到高排列成交候选供应商顺序（评标价相同时，依次按技术指标高优先、质量保证期长优先、处理问题响应时间短优先的顺序排列；评标价相同且前述指标均相同时，由谈判小组各成员对评标价相同的供应商当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由评审委员会抽签决定），并依照次序确定成交供应商。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同的，招标采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人。

## 第五章响应文件格式

**响应文件**(封面）

采购项目编号：

采购项目名称：

（供应商名称）

年月日

**附件一**

**谈判书**

致\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(采购人)：

依据贵方（项目名称/文件编号）项目采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述响应文件正本一份，副本份，包含下列内容：

1. 报价表；

2. 技术响应偏离情况说明表；

3. 投入设备响应表；

4. 技术支持和服务方案；

5. 按竞争性谈判文件供应商须知和服务需求及要求提供的有关文件；

6. 资格证明文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1.响应文件有效期：；

2. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

3. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

4. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

5. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：邮政编号：

电话/传真：电子函件：

法定代表人或被授权人签字：

供应商名称（公章）：

日期：年月日

开户银行：帐号/行号：

**附件二**

**报价表（格式）**

　　分标（有分标时注明）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 总数量① | 货物全称、品牌、生产厂家及国别 | 型号、规格、配置 | 单价(元)② | 单项合价（元）③＝①×② | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标报价：（大写）人民币（￥元） |
| 合同签订期： |
| 交货期： |
| 交货地点： |

报价人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

**附件三**

**报价产品技术资料表（格式）**

请根据所提供报价产品的实际技术参数，**逐条对应**本项目“货物需求一览表”中的技术参数要求认真填写该表，“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写**。**

　　分标（有分标时注明）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物需求 | 报价文件承诺 | 偏离说明 |
| 货物名称 | 数量 | 技术参数要求 | 货物名称 | 数量 | 品牌、厂家、型号、规格 | 技术参数 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人（盖单位公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

**附件四**

**商务条款偏离表（格式）**

请**逐条对应**本项目竞争性竞争性谈判文件第二章“服务需求一览表”中商务条款的要求，认真填写该表，“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写，**否则竞标无效。**

　　分标（有分标时注明）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 竞争性竞争性谈判文件的商务条款 | 竞标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

　　分标（有分标时注明）

**附件五**

**投入设备响应表**

采购项目编号:

采购项目名称:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 投入设备名称 | 采购文件要求 | 竞标响应情况 | 偏离 | 说明 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

法定代表人或被授权人（签字）:

供应商名称（公章）：

日期：年月日

**售后服务承诺**

（请结合第三章“项目需求”中的服务内容要求及承诺内容要求自行编写）

**附件六**

**法定代表人身份证明书**

供应商：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：

年龄：职务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效的身份证正反面复印件

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证正反面复印件 |

供应商：（盖单位公章）

日期：年月日

附注：如法定代表人亲自参加开标会议的，须提供法定代表人身份证明书、法人代表身份证。

**法定代表人授权书**

\_\_\_\_\_\_\_\_(供应商名称)的法定代表人\_\_\_\_\_\_\_\_(姓名、职务)授权\_\_\_\_\_\_\_\_(供应商代表姓名、职务)为本公司的投标人代表，就\_\_\_ \_\_\_(项目名称及编号)投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。

委托期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

本授权书于\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证及被授权人有效身份证正反面复印件

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证正反面复印件 |

|  |
| --- |
| 被授权代表身份证正反面复印件 |

被授权人签字：法定代表人签字：

所在部门职务：职务：

被授权人身份证号码：

供应商公章：

日期：年月日

## 第六章合同主要条款

**广西南博国际会展有限责任公司采购合同**

**合同**

**项目编号：**

**合同类别：货物类竞争性谈判采购**

**合同编号：**

**采购人：广西南博国际会展有限责任公司**

**成交供应商：**

**目录**

一、广西南博国际会展有限责任公司采购合同书

二、合同附件

1.成交通知书

2.项目需求一览表

3.报价函

4.报价表

5.报价产品技术资料表

6.商务条款偏离表

7.履约保证金交纳证明

**广西南博国际会展有限责任公司采购合同书**

合同名称：

合同编号：

采购人（甲方）：广西南博国际会展有限责任公司

成交供应商（乙方）：

为了明确甲、乙双方的权利义务，甲、乙双方经平等友好协商一致，同意签署本合同（以下简称合同）。

**1.中标内容**

1.1 货物名称：详见合同附件成交供应商报价表

1.2 数量（单位）：详见合同附件中成交供应商报价表

1.3品牌、厂家、型号、规格、配置及技术参数：详见合同附件中报价产品技术资料表

**2.合同金额**

2.1 本合同金额为（大写）人民币元整（¥ .00）。（详见报价表）

**3.交货要求**

3.1 交货时间：。

3.2 交货地点：南宁国际会展中心

3.3 交货方式：

3.4 乙方必须按报价文件承诺的技术参数、性能要求、质量标准等向甲方提供全新、完整、未经使用的货物。

**4.履约保证金**

4.1 乙方交纳（大写）人民币　元整（￥ .00元）作为本合同的履约保证金。

4.2乙方如有不能完成其合同义务等违约情形的，甲方有权直接从履约保证金中抵扣乙方应付违约金以及因违约给甲方造成的损失，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

**5.质量保证及售后服务**

5.1 质量保证期：

5.2质量保证金为（大写）人民币　元整（￥ .00元）；

5.3履约保证金自乙方按合同约定交货验收合格之日起转为质量保证金。在质保期内乙方提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后乙方持退付质保金申请函、采购合同复印件及履约验收证明到广西南博国际会展有限责任公司行政办公室办理退付手续，广西南博国际会展有限责任公司在收到完整且合格的退付申请资料后十个工作日内以转账或电汇方式无息退还乙方。

5.4 如乙方提供的货物在使用过程中发生质量问题，乙方接到甲方故障通知后应在，4小时内到达甲方指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

5.5 乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。

5.6 在质量保证期内，乙方负责处理解决货物出现的质量及安全问题并承担一切费用，所有非故意性损坏以及正常使用范围内造成的损坏均要免费维修，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，但乙方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5.7 超过质量保证期的货物，乙方提供终生维修、保养服务，维修时只收部件成本费。

5.8 乙方随时优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、改造服务。

5.9 其他售后服务要求：按投标文件商务条款偏离表及澄清函（商务条款偏离表与澄清函不一致的以澄清函为准）内容执行。

**6.合同款支付**

6.1 付款方式：。

6.2 支付合同款时，由乙方按照合同约定提交《履约验收证明和资金支付申请表》、合同复印件等完整且合格的支付申请材料，甲方将合同款项支付给乙方。

6.3监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动，并延期支付合同款。上述情况甲方不构成逾期付款。

**7.产权**

7.1 乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。

7.2 乙方保证所交付货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交付货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第11.3项的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，乙方除了支付违约金还应负担甲方由此产生的一切损失。

**8.技术资料**

8.1 甲方向乙方提供采购货物的有关技术要求。

8.2 乙方应在货物需求表规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

8.3 没有甲方事先书面同意，乙方不得将甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的其他任何人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

**9.货物包装、发运及运输**

9.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达南宁国际会展中心仓库。

9.2 使用说明书、质量检验证明书、保修单据、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

9.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

9.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

9.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点经甲方签收后视为交付，乙方需同时通知甲方货物已送达。

**10.调试和验收**

10.1 乙方将货物运达约定的交货地点后，甲方应在五个工作日内对乙方提交的货物依据货物需求表的要求、报价文件的承诺和国家标准或行业标准进行现场初步验收。对外观、说明书符合要求的，给予签收；对不符合要求或有质量问题的货物不予签收，可立即要求退换，乙方不得拒绝和延误。

10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

10.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

10.4 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

10.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告，经检测符合标准的，相关费用由甲方承担，不符合标准的，费用由乙方承担。

**11.违约责任**

11.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总额的百分之五违约金。

11.2 甲方无故逾期验收或办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。乙方逾期超过本合同约定交货日期十个工作日不能交货的，甲方可单方解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额百分之五的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及货物需求表规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物或更换后的货物仍不符合货物需求表规定的标准，甲方可单方面解除合同。

**12.不可抗力事件处理**

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

**13.诉讼**

13.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

**14.合同生效及其它**

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

14.2 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经双方协商一致确认，并签书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

14.3 下列合同附件作为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

（1）成交通知书

（2）项目需求一览表

（3）报价函

（4）报价表

（5）报价产品技术资料表

（6）商务条款偏离表

（7）履约保证金交纳证明

14.4 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国合同法》有关条文执行。

14.5本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。

甲方：广西南博国际会展有限责任公司乙方：

地址：南宁市民族大道106号地址：

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

传真：传真：

邮政编码：邮政编码：

开户银行：

开户名称：

银行账号：

合同签订日期：年月日

合同签订地点：广西南宁市