附件

A.铝型材展装租赁、搭建及拆除施工服务

采购内容

报价单位名称（公章）：

联系人： 联系方式：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目需求 | 搭建工期 | 使用天数 | 单价（含税） | 备注 |
| 1 | 36㎡型材特装 | （1）结构接受一面木质材料（或槽板设计和PVC展板）；（2）展位内采用环保节能灯展柜必须为活动式（与主体结构分离，而且展柜之间必须独立）,尺寸要求在2.5米× 3米（或3米×2.5米）内，超出规定尺寸视作非绿色展位；（3）现场模块化拼装的地台板所使用的木质材料不计入30%的木质材料中；（4）展位接受铁制冲孔板、铁制挂网、全铝合金槽板等设计制作。（5）楣板不接受木质材料（含PVC展板）制作，可用型材作为框架结构，外饰用有机玻璃、阻燃热转布及灯布等；（6）展装高度为4.5m。 | 2天 | 2天 |  | 含展位设计、框架结构搭建、画面制作等，其他新增项目另计。 |
| 2 | 54㎡型材特装 | （1）结构接受一面木质材料（或槽板设计和PVC展板）；（2）展位内采用环保节能灯展柜必须为活动式（与主体结构分离，而且展柜之间必须独立）,尺寸要求在2.5米× 3米（或3米×2.5米）内，超出规定尺寸视作非绿色展位；（3）现场模块化拼装的地台板所使用的木质材料不计入30%的木质材料中；（4）展位接受铁制冲孔板、铁制挂网、全铝合金槽板等设计制作。（5）楣板不接受木质材料（含PVC展板）制作，可用型材作为框架结构，外饰用有机玻璃、阻燃热转布及灯布等；（6）展装高度为4.5m。 | 2天 | 2天 |  | 含展位设计、框架结构搭建、画面制作等，其他新增项目另计。 |
| 3 | 72㎡型材特装 | （1）结构接受一面木质材料（或槽板设计和PVC展板）；（2）展位内采用环保节能灯展柜必须为活动式（与主体结构分离，而且展柜之间必须独立）,尺寸要求在2.5米× 3米（或3米×2.5米）内，超出规定尺寸视作非绿色展位；（3）现场模块化拼装的地台板所使用的木质材料不计入30%的木质材料中；（4）展位接受铁制冲孔板、铁制挂网、全铝合金槽板等设计制作。（5）楣板不接受木质材料（含PVC展板）制作，可用型材作为框架结构，外饰用有机玻璃、阻燃热转布及灯布等；（6）展装高度为4.5m。 | 2天 | 2天 |  | 含展位设计、框架结构搭建、画面制作等，其他新增项目另计。。 |
| 4 | 100㎡型材特装 | （1）结构接受一面木质材料（或槽板设计和PVC展板）；（2）展位内采用环保节能灯展柜必须为活动式（与主体结构分离，而且展柜之间必须独立）,尺寸要求在2.5米× 3米（或3米×2.5米）内，超出规定尺寸视作非绿色展位；（3）现场模块化拼装的地台板所使用的木质材料不计入30%的木质材料中；（4）展位接受铁制冲孔板、铁制挂网、全铝合金槽板等设计制作。（5）楣板不接受木质材料（含PVC展板）制作，可用型材作为框架结构，外饰用有机玻璃、阻燃热转布及灯布等；（6）展装高度为4.5m。 | 2天 | 2天 |  | 含展位设计、框架结构搭建、画面制作等，其他新增项目另计。 |

 注：

1.请符合资质条件及项目要求的单位填报上表“单价”。

2.最终按签字确认的设计稿进行施工，按实际工程量进行结算。

3.报价不含南宁国际会展中心相关管理收费，如，广告点位使用费、特装管理费、电力接驳费、加班费等。

4.报价需包含设计、制作、维护、运输、税金等费用。

B.氛围制作、安装及拆除施工采购内容

报价单位名称（公章）：

联系人： 联系方式：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目需求 | 工期 | 使用天数 | 数量 | 单位 | 单价（含税） | 备注 |
| 1 | 展厅主入口门楼 | 面绷黑底高精喷绘布，附相应配重，15mL\*5.5mH\*1.5mW | 2天 | 2天 | 1 | 项 |  | 含安装及拆卸 |
| 2 | 气拱门 | 尺寸：15mW | 2天 | 2天 | 1 | 项 |  | 含安装及拆卸 |
| 3 | 注水旗 | 彩色热转印双面透旗布，5m | 2天 | 2天 | 1 | 项 |  | 含安装及拆卸 |
| 4 | 喷绘 | 黑底高精喷绘布，5.4mL×9.5mH | 2天 | 2天 | 1 | 项 |  | 含安装及拆卸 |
| 5 | 桁架指示牌 | 桁架结构，面绷黑底高精喷绘布（1mW+3mL+1mW）x3mH | 2天 | 2天 | 1 | 项 |  | 含安装及拆卸 |
| 6 | 铁架指示牌 | 铁质室外指示牌，面贴车贴 0.6mWx2.2mH | 2天 | 2天 | 1 | 项 |  | 含安装及拆卸 |
| 7 | 地贴 | 室外可移车贴1mWx1.5mH | 2天 | 2天 | 1 | 项 |  | 含安装及拆卸 |
| 8 | 桁架及画面制作 | 桁架结构，面贴黑底喷绘布高精度写真（1mW+6mL+1mW）x3mH | 2天 | 2天 | 1 | 项 |  | 含安装及拆卸 |

注：

1.请符合资质条件及项目要求的单位填报上表“单价”。

2.最终按签字确认的设计稿进行施工，按实际工程量进行结算。

3.报价不含南宁国际会展中心相关管理收费，如，广告点位使用费、特装管理费、电力接驳费、加班费等。

4.报价需包含设计、制作、维护、运输、税金等费用。

C. 印刷品制作采购内容

报价单位名称（公章）：

联系人： 联系方式：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 印刷品尺寸 | 工艺要求 | 预计制作量 | 工期要求 | 单位 | 单价（含税） | 备注 |
| 1 | 会议手册 | 210x148mm60p | 1.封面：250g铜版,LOGO烫金、银、蓝等（可选），覆哑膜，过UV。2.内页：140g E超感(协茂特种纸)四色印刷+部分印金或银。3.装订方式：有线胶装。4.CMYK四色印刷 | 1000册 | 2天 | 元/册 |  |  |
| 2 | 人员证件 | 五种：贵宾证、参会证、工作人员证、媒体证、施工证180\*20mm | 1.PVC塑料2.CYMK四色双面印刷3.含卡套及挂绳 | 5000张 | 1天 | 元/张 |  |  |
| 3 | 车辆证件 | 210\*75mm | 1.250g铜版纸2.CYMK四色双面印刷 | 800张 | 1天 | 元/张 |  | 两种：贵宾车证、运输车证 |
| 4 | 手提袋 | 340L\*450W\*100Hmm | 1.用纸：300克高级贵族白2.CYMK四色印刷3.切模+UV+糊口+丝带 | 1000个 | 2天 | 元/个 |  |  |

注：

1.请符合资质条件及项目要求的单位填报上表“单价”。

2.最终按签字确认的设计稿进行施工，按实际工程量进行结算。

3.报价不含南宁国际会展中心相关管理收费，如，广告点位使用费、特装管理费、电力接驳费、加班费等。

4.报价需包含设计、制作、维护、运输、税金等费用。